АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК СИДИМА»
муниципального района имени Лазо Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


      от  07.11.2018                                         	                                        №  69-па
      п.Сидима



Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения сельского поселения «Поселок Сидима»



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения сельского поселения «Поселок Сидима» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


Глава сельского поселения                                                               В.Н.Зенов
















УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
сельского поселения «Поселок Сидима»
от 07.11.2018 № 69-па

П Л А Н
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения сельского поселения «Поселок Сидима»

Раздел I
краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий.

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей:
а) Климат муссонный обуславливает направление ветров. Годовое преобладание имеют  ветры юго-западного направления со средней скоростью 3,97 м/сек. Продолжительность теплового периода  в данной местности со средней суточной температурой  выше 00С составляет -200 дней. Холодный период ниже 00 составляет - 130 - 158 дней. 
Безморозный период длится около 130 - 150 дней. Заморозки прекращаются весной в конце первой – второй декады мая, а начинаются осенью – в начале октября. Годовое количество осадков составляет - 700-900мм. Коэффициент влажности - 73%. Расчетная температура наружного воздуха для данной местности принята - 320С. Глубина промерзания грунта под снегом - 218см, подоголенной поверхностью - 275 см.;
б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающих объектов и тепловых сетей обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже - 320 С в январе, феврале.
1.2. Административное деление и население сельского поселения «Поселок Сидима»:
Сельское поселение «Поселок Сидима» расположено в северной части муниципального района имени Лазо на реке Сидима.
 	В состав поселения входит один населенный пункт:- поселок Сидима.
Площадь территории составляет - 1640 га.
Численность населения на 01.01.2018 составляет - 943 человека.

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей.
	Муниципальное образование
	Число потребителей тепловой энергии (строений)
	Число теплоснабжающих объектов (котельных)
	Потребляемое горючее
	Протяженность тепловых сетей

	сельское поселение «Поселок Сидима»
	7
	1
	уголь
	800



Источники топлива.
Потребности в топливе удовлетворяются за счет поставки угля.
Основные поставщики угля Муниципальное Унитарное Топливно-снабженческое предприятие муниципального района  имени Лазо.
Топливо доставляется автотранспортом.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия.

	Виды аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии последствия
	Уровень реагирования
	Примечание

	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Местный
	

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Объектовый
	

	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей,
гидродинамические удары
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Объектовый
	


Выводы из обстановки.
Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:
- перебои в подаче электроэнергии;
- износ оборудования;
- неблагоприятные погодно-климатические явления;
- человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях.
Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органами повседневного управления территориальной  подсистемы являются;
На муниципальном уровне - ответственный специалист муниципального образования;
На объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
2.2. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей.
В режиме повседневной деятельности на объектах энергоснабжающих организаций осуществляется дежурство диспетчера.
Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.
При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов, в энергоснабжающих организациях создана аварийная бригада в количестве 6 человек и 1 ед. специальной техники.
Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.
Для ликвидации аварий создаются и используются:
резервы финансовых и материальных ресурсов администрации сельского поселения «Поселок Сидима»;
резервы финансовых и материальных ресурсов организаций.
Объемы резервов финансовых ресурсов определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должно обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.
2.3. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях.
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дом с централизованным отоплением и в социально-значимые объекты.
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее-ТПО) и тепловых сетях (далее-ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
О причинах аварии и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования. О сложившейся обстановке население информируется администрацией сельского поселения «Поселок Сидима» через местную систему оповещения.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе сельского поселения.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунальных - технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

Раздел III

3.1. Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения  на соц. объектах и в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха):
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки исполнения



	1
	2
	3

	При возникновении аварии на коммунальных системах.

	1.
	При поступлении информации (сигнала в дежурно-диспетчерские службы (далее - ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения;
-определение объема последствий аварийной  ситуации (количество жилых домов, котельной, водозаборов, социальных учреждений ;
-принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
- организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
- организация работ по восстановлении линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
- принятие мер для обеспечения электроэнергией социальных учреждений
	немедленно

	2.
	Усиление ДДС (при необходимости)
	Ч+ 01ч.30мин.

	3.
	Проверка работоспособности автономного источника питания и поддержание его в постоянной готовности, отправка автономного источника питания  для обеспечения электроэнергией  котельной, насосной станции.
Подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток
	Ч+(0ч30мин-до 01ч00мин)

	4
	При поступлении сигнала в администрацию сельского поселения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
- доведение информации до дежурного ЕДДС муниципального района по телефону;
- оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ поселения (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах,  остановкой котельной, водозаборов, прекращении отопления жилых домов и соц. объектов повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)
	немедленно
Ч+ 1ч30 мин

	5.
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически  низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию поселения.
	Ч+2ч.00мин.

	6.
	Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе муниципального звена и территориальной подсистемы в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически  низких температурах, остановке котельной, водозаборов, прекращении отопления жилых домов и соц. объектов повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)
	Ч+1ч30мин 
до 2ч30мин

	7.
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО.
	Ч+2ч.30мин.

	8.
	Уточнение (при необходимости): 
- пунктов приема эвакуируемого населения;
- планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.
- планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости; 
- принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещение эвакуируемых
	Ч+2ч.30мин.

	9.
	Перевод ДДС в режим повышенной готовности (по решению главы сельского поселения)
	Ч+2ч.30мин.

	10.
	Выезд оперативной группы МО в пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы сельского поселения)
	Ч+(2ч.00мин до 3ч.00мин.)

	11.
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы сельского поселения)
	Ч+3ч.00 мин.

	12.
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	Ч+3ч.00мин.

	13.
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+3ч.00мин.

	14.
	Организация сбора и обобщения информации:
- о ходе развития аварии и проведение работ по ликвидации;
- о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения
	Через каждый 1час (в течение первых суток, через каждые 2 часа последующих суток)

	15.
	Организация контроля  за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО
	В ходе ликвидации аварии

	16.
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии
	Ч+3ч.00 мин.

	17.
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ПБ МО

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на системах
переход аварии в режим чрезвычайной ситуации

	18.
	Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим чрезвычайной ситуации
	Ч+24ч.00мин.

	19.
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ПБ МО

	20.
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в пункте где произошла ЧС.
Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга.
	Через каждые 2ч.00мин.

	21.
	Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена ТП РСЧС в режим повседневной деятельности
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения

	22.
	Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим повседневной деятельности
	По завершению работ по ликвидации ЧС

	23.
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС
	В течение суток после ликвидации аварии



_______

